**ANJA**

**set UPh-08T:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuclide | rod serial number | Activty of the rod 1.12.2002, Bq | uncertainty, %(P=0,95) |
| 60Co | 17.001-17.18017.180-17.260 | 338171 | 5.05.0 |
| 137Cs | 37.001-37.18037.181-37.260 | 232117 | 5.05.0 |
| 40K | 11.001-11.18011.181-11.260 | 46,821,8 | 5.05.0 |

Phantom activity at reference date 1.12.2002 (Co60, Cs137, K40).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Phantom (weigth, kg) | Nuclide | Activity, Bq |
| P1 (10.6) |  | 8100 |
| P2 (20.9) |  | 16200 |
| P3 (40.9) | Co60 | 33900 |
| P4 (61.5) |  | 47300 |
| P5 (77.8) |  | 61000 |
| P6 (95.2) |  | 74500 |
| P1 (10.6) |  | 5570 |
| P2 (20.9) |  | 11200 |
| P3 (40.9) | Cs137 | 23300 |
| P4 (61.5) |  | 32500 |
| P5 (77.8) |  | 41800 |
| P6 (95.2) |  | 51100 |
| P1 (10.6) |  | 1120 |
| P2 (20.9) |  | 2230 |
| P3 (40.9) | K40 | 4590 |
| P4 (61.5) |  | 6550 |
| P5 (77.8) |  | 8310 |
| P6 (95.2) |  | 10200 |

Anja:

